{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1 (2)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,0,6,0],[7,0,12,0],[13,0,13,3],[13,4,13,5]]}
["附件："]
[null,"长春大学旅游学院“校园一卡通”系统采购需求明细表"]
["种类","平台硬件需求"]
["硬件","序号","名称","型号","参数","数量"]
[null,1,"卡码消费机（台）","YT213","(1)显示屏尺寸要求\n消费者端屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800*480，且支持电容触摸；\n结算端屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率≥ 480*320；\n(2)操作员键盘为机械按键、密码键盘为触摸按键\n(3)通讯方式支持RS-485，TCP/IP，可选GRRS，CDMA、4G全网通、Wifi\n(4)可支持微信、支付宝、银联等原生支付码进行支付\n(5)单台脱机流水存储≥10万笔，黑白名单≥30万。\n(6)▲支持中英文双语界面及中英文多媒体语音切换，提供界面截图。\n(7)终端机具先授权后使用，以太网设备支持动态IP地址管理模式，动态IP地址管理模式时，使用规划的DHCP动态IP地址接入签到，减少网络IP地址管理的负担。\n(8)▲支持能耗控制，通过光电人体感应实现自动节能管理，要求提供检测报告（需提供具有CMA和CNAS标志的检验报告复印件，并加盖投标人公章）\n(9)▲支持POE供电功能，兼容802.3at和802.3af POE协议，终端采用板载一体化、标准化POE模块，带防雷功能，不能采用外置POE分离器模块的方式。提供检测报告。\n(10)支持断电数据保护，外部断电情况下POS机自带的电池续航至少4个小时。\n(11)收费POS机具有脱网工作能力，网络恢复后能保证最新数据的一致性；有较大存储容量，黑白名单处理策略先进合理，能满足学校实际需求。\n(12)收费POS机应用程序采用在线升级，维护升级简便。\n(13)▲POS应带不少于四个PSAM卡槽，便于后续应用扩展。提供设备照片。\n(14)▲取得CQC认证（提供产品认证证书和试验报告复印件加盖投标人公章,试验报告须具备CMA和CANS标志）\n(15)▲通过国家相关质量监督检验中心的盐雾、阻燃及全按键次数10万次检验（需提供具有CMA和CNAS标志的检验报告复印件，并加盖投标人公章）。\n▲消费POS机备能够适应学校食堂潮湿、油腻且存在各类的干扰情况的环境，并通过各种环境模拟检测，取得检验报告，检测内容包含高温、低温、恒电湿热、震动、跌落、节能待机、电源端骚扰电压、辐射骚扰、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗干扰、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、工频磁场抗干扰度、电压暂降、短时中段和电压变化的抗扰度试验测试。（需提供具有CMA和CNAS标志的检验报告复印件，并加盖投标人公章）",62]
[null,2,"卡码消费机（挂）","YT214","(1)显示屏尺寸要求\n消费者端屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800*480，且支持电容触摸；\n结算端屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率≥ 480*320；\n(2)操作员键盘为机械按键、密码键盘为触摸按键\n(3)通讯方式支持RS-485，TCP/IP，可选GRRS，CDMA、4G全网通、Wifi\n(4)可支持微信、支付宝、银联等原生支付码进行支付\n(5)单台脱机流水存储≥10万笔，黑白名单≥30万。\n(6)▲支持中英文双语界面及中英文多媒体语音切换，提供界面截图。\n(7)终端机具先授权后使用，以太网设备支持动态IP地址管理模式，动态IP地址管理模式时，使用规划的DHCP动态IP地址接入签到，减少网络IP地址管理的负担。\n(8)▲支持能耗控制，通过光电人体感应实现自动节能管理，要求提供检测报告（需提供具有CMA和CNAS标志的检验报告复印件，并加盖投标人公章）\n(9)▲支持POE供电功能，兼容802.3at和802.3af POE协议，终端采用板载一体化、标准化POE模块，带防雷功能，不能采用外置POE分离器模块的方式。提供检测报告。\n(10)支持断电数据保护，外部断电情况下POS机自带的电池续航至少4个小时。\n(11)收费POS机具有脱网工作能力，网络恢复后能保证最新数据的一致性；有较大存储容量，黑白名单处理策略先进合理，能满足学校实际需求。\n(12)收费POS机应用程序采用在线升级，维护升级简便。\n(13)▲POS应带不少于四个PSAM卡槽，便于后续应用扩展。提供设备照片。\n(14)▲取得CQC认证（提供产品认证证书和试验报告复印件加盖投标人公章,试验报告须具备CMA和CANS标志）\n(15)▲通过国家相关质量监督检验中心的盐雾、阻燃及全按键次数10万次检验（需提供具有CMA和CNAS标志的检验报告复印件，并加盖投标人公章）。\n▲消费POS机备能够适应学校食堂潮湿、油腻且存在各类的干扰情况的环境，并通过各种环境模拟检测，取得检验报告，检测内容包含高温、低温、恒电湿热、震动、跌落、节能待机、电源端骚扰电压、辐射骚扰、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗干扰、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、工频磁场抗干扰度、电压暂降、短时中段和电压变化的抗扰度试验测试。（需提供具有CMA和CNAS标志的检验报告复印件，并加盖投标人公章）",121]
[null,null,"合计"]
["软件",1,"一卡通平台数据管理系统V1.0","V1.0","平台要求采用当前主流技术框架实现系统的服务支撑，实现跨平台的服务部署与应用。支持当前主流的J2EE服务器，如Tomcat、JBoss等；支持多种数据库系统，如Oracle、MySQL等；可以稳定地运行在虚拟化环境中，包括当前主流的WMware、Xen Server和微软的Hyper-V系统等；实现不依赖于外部系统的内部动态资源分配与故障迁移，实现校园卡系统数据的管理、存储和备份，保证数据的安全、可靠、唯一，为新建应用系统和第三方接入系统提供高效数据访问和处理服务，提供数据交换、数据同步等服务。\n★要求平台支持多种数据库，如Oracle、SQL Server等；提供承诺函\n★要求数据库服务器采用linux内核操作系统。提供承诺函\n一、交易管理\n1)交易管理是餐饮支付系统中重要的组成部分，主要功能包括卡户管理、卡片管理、余额管理、会计账务、营业统计等。\n2)餐饮支付系统建设要求承建商能提供稳定可靠、出现故障能通过可视化监控平台迅速报警和解决的线下交易系统，并将原有的卡库校验、小额为准的交易模式改造成统一账户、后台仲裁模式。\n3)会计账务负责对商户、持卡人在餐饮支付系统中的资金和账目进行管理。至少包括科目结算、手工日结、挂账查询、错误流水查询、聚合代扣等业务。。\n二、卡户管理\n1)具有单个增加或批量导入人员信息，进行人员信息审核（如果需要审核，则未经审核的新增人员不能进行开户等后续操作）功能，可以自行定制批量导入的人员信息模板，便于统一格式；\n2)可以单个或批量进行配卡/补换卡审核（如果需要审核，则未经审核的人员不能进行配卡和补换卡操作）、配卡（配主卡、副卡、虚拟卡、预制卡）和信息变更操作；特别是虚拟卡，要求单独作为卡片的一种类型进行设计，就像CPU卡、M1卡一样，具备实体卡同等功能的同时，又具有实体卡所不具备的“无形”优势；\n3)▲对卡片进行换卡、补卡、挂失、解挂、冻结/解冻等操作，除换卡、补卡功能仅对实体卡使用外，其他功能应同样适用对虚拟卡的管理。（需提供软件截图）\n三、报表中心\n1)▲报表中心将系统各类交易数据进行汇总统计，为餐饮支付系统用户、系统管理人员、财务部门提供统一的数据报表。如分为日报、月报、周报、季报、年报等；支持对商户、收费单位的账目进行交易人次、交易人数、交易金额的查询。（需提供软件截图）\n2)提供灵活多样、内容详细的统计功能、可以按照部门、身份进行交易、存取款、消费进行汇总统计。并具有报表预览、打印、导出功能，做到日清月结的科学管理。\n四、消费管理\n1)系统支持实体卡、虚拟卡扫码支付和人脸识别支付。\n2)在使用虚拟卡支付时，消费机应支持联机、脱机交易使用功能。\n3)网络正常情况下，系统黑白名单等信息能够及时下发。\n4)支持实时同步信息，可根据身份设定消费范围。\n5)支持多种消费方式，支持价格定制，支持单项最高限额（单日和单次）。\n6)支持日、月、年、某一时段的报表处理，支持查询各食堂当餐、当天的收入情况，支持查询消费者当天、每月、每年的消费情况，支持查询就餐人数等情况。\n7)支持对消费机餐次、营业分组、消费级别等营业参数的设置。\n8)▲可以根据不同消费对象，设置不同优惠策略；包括但不限于交易钱包、优惠周期、营业时段、优惠模式（支持折扣定额、定额优惠、定额消费、免费等模式）、优惠额度、优惠限次、优惠次数及优惠限额。（需提供软件截图）\n五、补助发放管理\n1)▲提供预发补助功能，以方便常态性的补助发放。名单支持文件导入，支持向每个账户发放不同补助金额功能。（需提供软件截图）\n2)通过补助名单、导入名单、个别或批量查询方式进行补助发放；支持补助发放生效和失效的时间；支持补助批次的登记、撤销、审批、冲正等流程化管理；支持补助的重发和冲正功能；支持补助金额的个别和批量修改功能；可通批次查询、查看补助领取情况。\n六、手机端一卡通APP\n1)手机端支持H5移动端软件嵌入到学校指定手机端入口，也可支持独立校园APP完成。\n2）▲手机端应用包含卡账户充值（可微信、支付宝）、动态付款码生成、自助挂失、交易明细查询、人脸自助采集、余额查询、校标展示等功能。（提供软件截图）\n3）★为保证学校信息安全及用户个人权益，投标人及其关联企业所开发的手机端APP不能被工业和信息化部信息通信管理局列入过关于侵害用户权益行为的《存在问题的应用软件名单》，提供承诺函。",1]
[null,2,"一卡通综合业务数据管理软件V1.0","V1.0","综合业务平台提供具体业务办理的服务窗口，实现虚拟卡日常事务管理，身份信息的整理、含人像采集\n、虚拟卡申请、挂失解挂、人员离校销户等日常业务；实现校园营业商户报表打印和结算管理；实现现金业\n务管理，含现金充值、补贴代发放等；实现银行业务代管，含银行圈存等。\n综合业务系统负责卡务管理、商户管理、银行对应关系维护、资金结算管理、系统容错处理等操作。完成日\n常对卡的维护、管理、查询，以及各项业务汇总数据的统计和审核，完成聚合支付系统的账务情况监控和收\n支结算。\n主要功能：\n1、帐务核对：系统设计要求有多种校验标记，以保证系统金融帐务的完整性、一致性和准确性；\n2、持卡人管理：开设账户、临时卡管理、卡片校正、现金充值、修改密码、银行卡与校园卡对应关系维护、平帐、补助扣款、撤销账户；\n3、校园卡管理：需完成对校园卡的资金归集和清算，通过功能齐全的校园卡管理系统，完成校园卡电子钱包资金的管理以及与校内商户间的资金清算；\n4、商户管理：开设账户、撤销账户、修改信息、修改密码、更换卡片、调整帐务；\n5、信息查询：查询持卡人信息，查询商户信息，查询补助和扣款，查询交易流水；\n6、财务管理：主要完成学校的财务资金统一管理、资金划拨、对帐、坏账处理、账目平衡检测等功能，对于卡库不平账户支持自动和手动平账；\n7、具有各项资金往来业务统计报表：对账不平清单，总账表，普通持卡人结算单，结算凭证，操作员操作情况汇总表，商户明细清单表，商户交易明细清单，校园卡系统银行对账表等；\n8、报表设计（财务结算）：财务总表，商户报表，操作员报表，设计报表，持卡人部门统计报表；\n9、系统维护：核算单位，日报字典，操作费用，代码字典，商户部门，系统登记，系统参数，操作人员等；\n10、补助管理及发放：\n1）具有批量、逐个发放补助功能；\n2）需具有专款专用功能，将补助发放到持卡人指定的钱包内；\n3）系统能通过查询取数据或从文件取数据两种方式来获得持卡人信息的数据源，进行补助发放； \n11、核算账户：可分别设置独立核算账户和非独立核算账户的各种结算参数；\n12、清算：可以提供银行自动清算和非银行自动清算两种模式；\n13、财务总表：需具有日报表、阶段报表、业务统计报表、核算单位统计报表、核算单位统计明细报表、业务统计报表（分区）、业务统计报表（汇总）；\n14、商户报表：需具有商户清算明细报表、商户清算汇总报表、商户营业统计表、商户营业统计明细表、商户营业统计汇总报表、餐次统计报表；\n15、资金管理：本系统涉及到开户、销户、补助、资金、对账、结算等综合业务内容。\n性能指标：\n1、网络正常的情况下，普通查询接口响应时间≤1s；\n2、大数据量查询，响应时间≤4s；\n3、 最长响应时间≤6s；",1]
[null,3,"银行转账系统","YT-BTMS4.0","1、操作系统： Windows；\n2、数据库无本地数据库；\n3、系统定位结合银行系统，实现银行卡到校园卡的实时自助转帐和定时自动转帐；\n4、基本功能：\n1）银行卡到校园卡的转帐：自助或自动将银行卡帐户资金划转到校园卡帐户；\n2）系统对帐：校园一卡通数据库与银行数据库针对当天的每笔转帐交易做帐务核对；\n3）转帐信息查询：根据给定条件查询转帐信息；\n4）对帐信息查询：根据给定条件查询对帐信息冲正；",1]
[null,4,"消费系统软件","ET-BCMS4.0","商务收费系统实现对校园内食堂、超市、商户等场所使用的多媒体消费机进行统一管理。持卡人可使用校园卡在多媒体消费机上实现快速支付交易，要求系统可同时支持电子校园卡和人脸识别的应用。具体应用包括食堂餐饮、超市购物等各种费用的收取和结算。\n系统应包含但不限于以下要求：\n(1)系统支持实体校园卡、电子校园卡扫码支付和人脸识别支付。\n(2)在使用电子校园卡支付时，多媒体消费机应支持联机、脱机交易使用功能。\n(3)网络正常情况下，系统黑白名单等信息能够及时下发。\n(4)支持实时同步信息，可根据身份设定消费范围。\n(5)支持多种消费方式，支持价格定制，支持单项最高限额（单日和单次）。\n(6)支持日、月、年、某一时段的报表处理，支持查询各食堂当餐、当天的收入情况，支持查询消费者当天、每月、每年的消费情况，支持查询就餐人数等情况。\n(7)支持对POS机餐次、营业分组、消费级别等营业参数的设置。\n支持实时同步名单，下传到POS机。",1]
[null,5,"聚合智能支付管理平台","V1.0","聚合支付平台支持结合银行进行资金的结算与清算服务，并且将校园卡系统的支付也作为第三方支付（包括银联体系、微信和支付宝的二维码支付方式以及其他类似的支付方式）的一种纳入平台通道，便于对外提供统一的支付接口。\n系统包含但不限于以下要求：\n(1)线上交易渠道须为校内各种线上支付和缴费平台提供统一的交易接口，并按财务类型、支付渠道类型等自动分账、清算，同时享受校内和对接渠道的各种优惠。\n(2)线下交易渠道须结合校园卡系统的终端设备，以支持扫码乃至人脸识别一体的终端设备，实时回传交易信息，并按财务类型、操作类型、支付渠道类型等自动分账、清算，同时享受校内和对接渠道的各种优惠。\n(3)需支持第三方主流支付渠道（支付宝、微信、银联）的原生码在多媒体消费机上消费，支持匿名、实名消费方式。\n(4)聚合支付平台要求基于J2EE标准开发，B/S结构，支持Unix、Linux、Windows等跨平台部署。\n(5)系统厂家不参与资金清算，资金清算由银行或学校第三方支付系统处理。\n(6)支持手机App支付、手机网页支付（H5网页）、WEB网页支付、商户扫码支付（终端扫码）、用户扫码支付、一码多渠道支付功能。\n(7)支持实名支付和匿名支付功能。\n(8)支持转账充值功能。\n(9)支持实名认证绑定下的电子校园卡二维码实现门禁、通道、考勤等识别功能。\n(10)支持多收款账号、多商户管理。\n(11)支持报表统计、智能对账、差错处理和订单退款功能。\n(12)所有交易数据、财务数据自行管控，不受第三方支付系统约束。\n支持与其他业务系统的对接，为学校其他业务系统提供统一支付通道。",1]
[null,6,"缴费大厅","YM-YY-JFDT","缴费大厅\n1)支持按Excel名单导入缴费\n2)支持与学校校务系统对接缴费。\n3)支持自定义缴费项目。\n4)支持中英语切换\n5)支持缴费名单管理和缴费详细记录查询。\n6)支持学费、书本费、住宿费、英语四六机报名费、计算机等级考试等。\n7)支持输入字段的配置，如需要姓名、学号、身份证号等\n8)支持缴费分类、缴费项目的排序设置。\n9)支持缴费阅读协议的设置。\n10)支持为每个缴费项目设置独立的海报或图片介绍。\n11)支持报名并缴费。\n12)支持分批缴费。\n13)支持PC端（扫码二维码支付）、支付窗口（扫码枪支付）、手机端缴费（在线支付）\n14)每个缴费项目支持独立二维码，并进行扫码支付\n缴费项目管理\n包含缴费项目的新增、修改、禁用、Excel名单导入，Excel导入等功能。\n根据学校的需求设置缴费项目、缴费金额，支持导入Excel名单的模板参考。\n缴费记录\n显示缴费的详细记录，包含学号、身份证号、缴费时间、缴费项目、缴费金额、支付状态等信息。可以根据学号、身份证号和时间筛选信息。\n统计管理\n根据缴项目统计缴费情况，如缴费总金额、已缴费人数、未缴费人数；并提供Excel导入已缴费人和已缴费人。",1]
["最高限价",{"$nulls":3},"90万元"]
["注：维保期3年。"]